channel channel01 create -dst-addr <CenterController\_IPAddr> -protocol tcp

channel channel02 create -dst-addr 127.0.0.1 -protocol tcp

controller controller01 create -channel channel01 -role equal -connection-type main

controller controller02 create -channel channel02 -role equal -connection-type main

#DPDK対応のインターフェースであれば，下記のように記載

interface interface01 create -type ethernet-dpdk-phy -port-number 0(\*1) -mtu 1700

interface interface02 create -type ethernet-dpdk-phy -port-number 1 -mtu 1700

(\*1) DPDKで設定されているポート番号

#DPDKではないインターフェースであれば，下記のように記載

interface interface03 create -type ethernet-rawsock -port-number eth1(\*2) -mtu 1700

(\*2) ifconfigで見えるinterface名

port port01 create -interface interface01

port port02 create -interface interface02

port port03 create -interface interface03

bridge bridge01 create -controller controller01 -controller controller02 -port port01 1 -port port02 2 -port port03 3 -dpid <dpid/16進数(0x\*\*\*)で記載>

bridge bridge01 enable